|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло | 1 | Ширина | мм | ≥ 750 |
| 2 | Глубина | мм | ≥ 850 |
| 3 | Высота | мм | ≥ 720 |
| 4 | Кресло состоит из сиденья и спинки |  | Соответствие |
| 5 | Сиденье имеет прямоугольную форму с округлыми углами и выпуклыми боковинами |  | Соответствие |
| 6 | Материал изготовления каркаса сиденья |  | Брус хвойных пород дерева, ЛДВП и фанера березовая шлифованная, ДСП шлифованная |
| 7 | Наполнение |  | Пенополиуретан, синтепон |
| 8 | Толщина пенополиуретана на боковинах | мм | ≥ 60 |
| 9 | Толщина пенополиуретана на сиденье | мм | ≥ 80 |
| 10 | Спинка |  | Наличие |
| 11 | Форма спинки |  | прямоугольная с закругленными углами |
| 12 | Каркас металлический |  | Наличие |
| 13 | Каркас выполнен из трубы плоскоовального сечения методом лазерной резки |  | Соответствие |
| 14 | Каркас соединяет спинку и сиденье |  | Соответствие |
| 15 | Форма каркаса изогнутая |  | Соответствие |
| 16 | Опоры |  | Наличие |
| 17 | Высота опор | мм | ≥ 50 |
| 18 | Опоры выполнены из стальных планок прямоугольной формы с закругленными углами методом лазерной резки |  | Соответствие |
| 19 | Толщина опор |  | ≥ 8 |
| 20 | Покрытие опор | мм | порошковая краска |
| 21 | Цвет покрытия |  | антрацит |
| 22 | Количество опор | шт | ≥ 4 |
| 23 | Расположение опор от центра к краю |  | Соответствие |
| 24 | Материал обивки |  | искусственная кожа |
| 25 | Цвет искусственной кожи |  | сочетание двух цветов из списка: серый, белый, бежевый, голубой, синий, горчичный, оранжевый, фиолетовый ,салатовый |