|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.50.190-00000336  Контейнер для стерилизации | Емкость, в которую помещают упакованные и/или неупакованные хирургические инструменты (например, ручные инструменты, хирургические приводные дрели, шланги) на время стерилизации и для последующего хранения. Контейнер проницаемый, что позволяет влаге удаляться изнутри по окончании процесса стерилизации, при этом содержимое контейнера остается защищенным от загрязнения. Может иметь маркировку об окончании срока службы, оснащаться стерильным дыхательным фильтром и штабелироваться. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | шт | Соответствие |
| Коробка состоит из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется с помощью одного замка-фиксатора |  | Наличие |
| Герметичность достигается за счет жесткости элементов и плотного прилегания корпуса и крышки без использования изнашиваемых прокладок |  | Наличие |
| Корпус и крышка коробки выполнены из коррозионностойкой нержавеющей стали |  | Наличие |
| Толщина коррозионностойкой нержавеющей стали корпуса и крышки | мм | ≥ 0,5 и ≤ 0,8 |
| Крышка, дно крышки и прижимы оснащены перфорацией (отверстиями для прохода пара) |  | Наличие |
| Для переноса коробки крышка оснащена ручкой |  | Наличие |
| На основании корпуса размещены три ножки, обеспечивающие зазор для прохода пара |  | Наличие |
| Герметичность достигается за счет жесткости элементов и плотного прилегания корпуса и крышки без использования изнашиваемых прокладок |  | Наличие |
| Фильтры установлены на крышке и на дне, с внутренней стороны коробки, с помощью прижимов |  | Наличие |
| Условный объем коробки | дм³ | ≥ 6 |
| Диаметр коробки | мм | ≥240 и ≤ 255 |
| Высота коробки | мм | ≥ 156 и ≤ 170 |
| Масса коробки | кг | ≥1,0 и ≤ 2,25 |
| **Принадлежности к коробке, сменные части:** |  |  |
| Запас сменных фильтров, предназначенных для оснащения коробок в соответствии с правилами эксплуатации и увеличения срока службы изделий |  | Наличие |
| Количество сменных фильтров |  | ≥ 2 |
| Диаметр фильтров | мм | ≥135 и ≤ 215 |
| Гарантийный срок | мес | Не менее 12 |
| Эксплуатационно-техническая документация на русском языке |  | Наличие |
| Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ |  | Наличие |