|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.30.110-00000070Стеллаж общего назначения | Мебель, состоящая из разных блоков, например, шкафов, полок, стоек, рабочих поверхностей, скомбинированных и установленных в здравоохранительном учреждении с целью создания для пользователей универсального функционального рабочего места и места для хранения. Эта мебель также используется для разделения пространства на этаже/в комнате на удобные отдельные рабочие отсеки для персонала. Блоки используются для хранения материалов, расходных материалов, медицинских изделий, записей, образцов и других предметов. Эта мебель обычно модульная и изготавливается из более плотных панелей и имеет более просные покрытия поверхностей, чем обычная офисная/домашняя мебель. | шт | Соответствие КТРУ |
| Шкаф медицинский для хранения документации |  | Соответствие  |
| Несущий каркас алюминиевый профиль/ЛДСП |  | Соответствие  |
| **Торцевые части элементов:** |  |  |
| - кромка ПВХ (белая, серая или эквивалент) | мм | не более 1 |
| - кромка ПВХ (цветная) | мм | не более 2 |
| Задняя стенка ЛДСП |  | Соответствие  |
| **Двери верхние:** |  |  |
| - алюминиевый профиль |  | Соответствие  |
| - стекло, толщина | мм | не более 5 |
| Двери нижние ЛДСП |  | Соответствие  |
| **Техническое описание:** |  |  |
| Шкаф представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию |  | Соответствие  |
| Элементы шкафа закреплены друг относительно друга при помощи стяжек и соединителей |  | Соответствие  |
| Шкаф имеет два отделения: |  | Соответствие  |
| Верхнее с двумя стеклянными дверцами и двумя стеклянными полками |  | Соответствие |
| Нижнее с двумя дверками и полкой из ЛДСП |  | Соответствие |
| Масса | кг | не более 85  |
| Радиус закругления профиля алюминиевого с внешней стороны  | мм | не более 15 |
| Сечение профиля  | мм | не менее (27х27) |
| Опоры регулировочные вкручены в резьбовые пластиковые заглушки, вставляемые в вертикальный профиль без применения дополнительных фиксирующих элементов |  | Соответствие  |
| Сечение профиля рамки  | мм | не менее (50х16) |
| **Габаритные размеры:** |  |  |
| Ширина | мм | 860±5 |
| Глубина | мм | 430±5 |
| Высота | мм | 1860±5 |
| **Общие требования:** |  |  |
| Цвет |  | белый, бежевый, или эквивалент |
| Гарантийный срок  | мес. | не менее 12 |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие  |
| Инструкция производителя на русском языке |  | Наличие  |