|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений |
| Столик передвижной , с бортиками, на колесах, с полками и выдвижными ящиками |   | Наличие |
| Способ изготовления каркаса |   |  цельносварной |
| Материал каркаса |   |  нержавеющая стальная круглая труба  |
| Диаметр трубы каркаса | мм | ≥ 20 |
| Толщина сечения трубы каркаса | мм | ≥ 1,2 |
| Количество выдвижных ящиков | шт | ≥ 1 |
| Материал ящиков |   | нержавеющая сталь  |
| Толщина стали ящиков | мм | ≥ 0,8 |
| Количество полок | шт | ≥ 2 |
| Материал полок |   | нержавеющая сталь |
| Толщина полок | мм | ≥ 1,5 |
| Ограждения над верхней и нижней полкой |   | Наличие |
| Материал ограждения |   | круглая труба из нержавеющей стали |
| Высота ограждения | мм | ≥ 60 |
| Диаметр трубы ограждения | мм | ≥ 14 |
| Толщина сечения трубы ограждения | мм | ≥ 1,5 |
| Колеса |   | Наличие |
| Материал колес  |   | Резина |
| Цвет резины |   | Серый |
| Диаметр колес | мм | ≥ 100 |
| Количество колес с тормозом | шт | ≥ 2 |
| Ширина стола | мм | ≥ 800 |
| Глубина стола | мм | ≥ 500 |
| Высота стола | мм | ≥ 770 |
| Высота стола с колёсами | мм | ≥ 900 |
| Высота до рабочей поверхности | мм | ≥ 700 |
| Расстояние между полкой и ящиком | мм | ≥ 290 |
| Расстояние между полками | мм | ≥ 470 |
| Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку | кг | ≥ 10 |
| Допустимая равномерно распределенная нагрузка на дно ящика | кг | ≥ 5 |
| Масса | кг | < 30 |