|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский | Назначение: |  | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Ширина шкафа | мм | ≥ 800  и ≤ 860 |
| Глубина шкафа | мм | ≥ 450  и ≤ 460 |
| Высота шкафа | мм | ≥ 1950 |
| Количество фасадов | шт | ≥ 2 |
| Материал изготовления фасадов |  | МДФ |
| Толщина фасадов | мм | ≥ 16 |
| Материал изоляции торцевой части фасадов |  | Кромка ПВХ |
| Толщина кромки ПВХ фасадов | мм | ≥ 2 |
| Связующее звено, между каркасом и фасадом |  | Полумеханическое устройство (петля) |
| Функция плавного самозакрывания |  | Наличие |
| Количество ручек на одном изделии | шт | ≥ 2 |
| Материал изготовления корпуса шкафа (боковые стенки, крыша, дно) |  | ЛДСП |
| Толщина ЛДСП | мм | ≤ 25 |
| Материал изоляции торцевой части корпуса |  | Кромка ПВХ |
| Толщина кромки ПВХ корпуса | мм | ≥ 2 |
| Технологические отверстия с внешней стороны изделия |  | Отсутствие |
| Шкаф имеющий отделения, разделенные перегородкой |  | Наличие |
| Количество отделений шкафа | шт | ≥ 2 |
| Ширина каждого отделения | мм | > 370 |
| В одном отделении полка для головных уборов и перекладина для вешалок |  | Наличие |
| Высота верхней части для головных уборов | мм | ≥ 200 |
| Во втором отделении полки для белья |  | Наличие |
| Количество полок для белья во втором отделении | шт | ≥ 5 |
| Материал изготовления полок |  | ЛДСП |
| Количество опорных элементов | шт | ≥ 4 |
| Материал изготовления опорного элемента | мм | Стальная труба |
| Диаметр стальной трубы | мм | > 50 |
| Толщина материала опорного элемента | мм | ≥ 1,5 |
| Метод покраски опорного элемента изделия |  | Порошковое напыление |
| Высота опорного элемента | мм | ≥ 95 и ≤ 155 |