|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский  | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Ширина шкафа | мм | ≥ 800 и ≤ 860 |
| Глубина шкафа | мм | ≥ 450 и ≤ 460 |
| Высота шкафа | мм | ≥ 1950 |
| Количество фасадов | шт | ≥ 2 |
| Материал изготовления фасадов  |   | МДФ |
| Толщина фасадов  | мм | ≥ 16 |
| Материал изоляции торцевой части фасадов |   | Кромка ПВХ |
| Толщина кромки ПВХ фасадов | мм | ≥ 2 |
| Связующее звено, между каркасом и фасадом |   | Полумеханическое устройство (петля) |
| Функция плавного самозакрывания |   | Наличие |
| Количество ручек на одном изделии | шт | ≥ 2 |
| Материал изготовления корпуса шкафа (боковые стенки, крыша, дно) |   | ЛДСП |
| Толщина ЛДСП  | мм | ≤ 25 |
| Материал изоляции торцевой части корпуса |   | Кромка ПВХ |
| Толщина кромки ПВХ корпуса | мм | ≥ 2 |
| Технологические отверстия с внешней стороны изделия  |   | Отсутствие |
| Шкаф имеющий отделения, разделенные перегородкой |   | Наличие |
| Количество отделений шкафа | шт | ≥ 2 |
| Ширина каждого отделения | мм | > 370 |
| В одном отделении полка для головных уборов и перекладина для вешалок  |   | Наличие |
| Высота верхней части для головных уборов | мм | ≥ 200 |
| Во втором отделении полки для белья |   | Наличие |
| Количество полок для белья во втором отделении | шт | ≥ 5 |
| Материал изготовления полок |   | ЛДСП |
| Количество опорных элементов | шт | ≥ 4 |
| Материал изготовления опорного элемента | мм | Стальная труба |
| Диаметр стальной трубы | мм | > 50 |
| Толщина материала опорного элемента | мм | ≥ 1,5 |
| Метод покраски опорного элемента изделия |   | Порошковое напыление  |
| Высота опорного элемента | мм | ≥ 95и ≤ 155 |