|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.60.12.119-00000275Таблица для проверки остроты зрения электронная | Офтальмологический световой короб, работающий от сети переменного тока, использующий светопроницаемый вариант таблицы для проверки остроты зрения, на которой изображены печатные буквы (оптотипы) (таблица Сивцева) и/или другие символы (например, символы местных органов образования для детей, не умеющих читать), постепенно уменьшающихся размеров. Буквы/символы идентифицируются в соответствии с расстояниями, на которых их хорошо видно (обычно 6 метров), отдельные буквы или символы отбираются и высвечиваются оптометристом при помощи фонового электрического освещения. Данное изделие обычно крепится на стене кабинета оптометриста. | Шт. | Соответствие |
| Осветитель таблиц для исследования остроты зрения предназначен для равномерного освещения таблиц с тестовыми знаками при подборе средств коррекции зрения, при массовых обследованиях и профосмотрах |  | Соответствие |
| Общая потребляемая мощность люминесцентных ламп, установленных в осветителе составляет  | Вт | не более 40 |
| Освещенность в центре поверхности для крепления таблиц  | лк | Не менее 700 |
| Осветитель работает от электрической сети переменного тока  | Гц/В | 50/220 |
| Габаритные размеры корпуса осветителяв рабочем положении  | мм |  Не более (640х127х490) |
| Масса  | кг | Не более 7,5 |
| Электробезопасность осветителя должна быть выполнена по классу защиты I, тип В с защитным заземлением |  | Соответствие |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ:  |  |  |
| Осветитель таблиц (корпус металлический) | шт | 1 |
| Заслонка  | шт | 1 |
| Указка | шт | 1 |
| Таблицы для исследования остроты зрения вдаль (пластик)  | компл | 1 |
| Таблица для исследования остроты зрения вблизи (пластик) | шт | 1 |
| Набор крепежных изделий  | компл | 1 |
| Паспорт  | экз | 1 |
| Гарантийный срок | месяцев | Не менее 12 |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие |