|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стул медицинский | Назначение: |  | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Сборно-разборная конструкция стула |  | Наличие |
| Материал каркаса |  | Стальной профиль круглого сечения |
| Диаметр профиля | мм | ≥ 25 |
| Толщина профиля | мм | ≥ 1,2 |
| Сиденье состоящее из пенополиуретана обтянутого винилискожей |  | Наличие |
| Толщина пенополиуретана сиденья | мм | ≥ 40 |
| Механизм регулировки высоты сиденья |  | Пневмопружина |
| Спинка состоящая из пенополиуретана обтянутого винилискожей |  | Наличие |
| Толщина пенополиуретана спинки | мм | ≥ 20 |
| Форма основания стула |  | Пятиопорное с отверстием для механизма регулировки высоты |
| Материал основания стула |  | Хромированная сталь |
| Толщина стали | мм | ≥ 1,2 |
| Диаметр отверстия | мм | ≥ 50 |
| Высота основания | мм | > 85 |
| Устойчивость всех деталей к дезинфицирующим и моющим средствам |  | Наличие |
| Колеса на основании |  | Наличие |
| Количество колес | шт | ≥ 5 |
| Диаметр колес | мм | ≥ 50 |
| Диаметр основания стула | мм | ≥ 455 и ≤ 550 |
| Диаметр сиденья стула | мм | ≥ 320 и ≤ 380 |
| Высота сиденья (минимальная) | мм | > 460 и < 480 |
| Высота сиденья (максимальная) | мм | > 590 и < 620 |