|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол для переговоров | 1 | Вид товара |  | Стол для переговоров |
| 2 | Тип каркаса |  | Металлический |
| 3 | Вид материала столешницы |  | ЛДСП |
| 4 | Высота |  | ≥ 750 и < 800 |
| 5 | Глубина |  | ≥ 600 и < 700 |
| 6 | Ширина |  | ≥ 1580 |
| 7 | Комплектация стола |  | столешница, металлокаркас |
| 8 | Материал изготовления столешницы |  | ЛДСП |
| 9 | Толщина ЛДСП | мм | > 20 и < 25 |
| 10 | Материал торцевых поверхностей |  | Кромка ПВХ |
| 11 | Толщина кромки ПВХ | мм | ≥ 2 |
| 12 | Ширина каркаса | мм | ≥ 1570 |
| 13 | Глубина каркаса | мм | ≥665 |
| 14 | Высота каркаса | мм | ≥ 728 |
| 15 | Каркас из профильной трубы, траверсы и листа |  | Соответствие |
| 16 | Длина трубы прямоугольно сечения | мм | ≥ 50 |
| 17 | Ширина трубы прямоугольно сечения | мм | ≥ 25 |
| 18 | Толщина трубы прямоугольно сечения | мм | ≥ 1.5 |
| 19 | Длина траверсы трубы | мм | ≥ 40 |
| 20 | Ширина траверсы трубы | мм | ≥ 25 |
| 21 | Толщина траверсы трубы | мм | ≥ 1.5 |
| 22 | Толщина листа | мм | ≥ 2 |
| 23 | Каркас из цельносварных опор с кронштейнами для крепления траверс, связывающих опоры каркаса |  | Соответствие |
| 24 | Каркас изготовлен при помощи технологии лазерной резки |  | Соответствие |
| 25 | Эффект «парящей» столешницы |  | Наличие |
| 26 | Эффект парения за счет разницы уровней опор относительно траверс |  | Соответствие |
| 27 | Материал изготовления опор |  | Металлическая труба |
| 28 | Длина трубы | мм | ≥ 50 |
| 29 | Ширина трубы | мм | ≥ 25 |
| 30 | Толщина трубы | мм | ≥ 1.5 |
| 31 | Опоры изготовлены методом сварки в форме буквы «П» |  | Соответствие |
| 32 | Верх опоры из цельной трубы |  | Соответствие |
| 33 | В местах сгиба трубы технология замкового соединения |  | Соответствие |
| 34 | В верхней части опоры два кронштейна |  | Наличие |
| 35 | Материал изготовления кронштейна |  | Горячекатанный лист |
| 36 | Толщина листа | мм | ≥ 3 |
| 37 | В кронштейнах отверстия для крепления траверс |  | Наличие |
| 38 | Материал изготовления траверс |  | Профильная холоднокатанная труба |
| 39 | Длина трубы траверс | мм | ≥ 40 |
| 40 | Ширина трубы траверс | мм | ≥ 25 |
| 41 | Толщина трубы траверс | мм | ≥ 1.5 |
| 42 | Количество траверс | шт | ≥ 2 |
| 43 | Тип и материал опор |  | Пластиковые регулируемые |
| 44 | Покрытие |  | Порошковая краска |
| 45 | Цвет покрытия |  | Белый или серый |
| 46 | Цвет ЛДСП |  | Холодный серый |