|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Гардеробная система | 1 | Тип |  | Стационарная |
| 2 | Тип каркаса |  | Металлический |
| 3 | Тип размещения одежды |  | Крючок |
| 4 | Количество секций | шт | 1 |
| 5 | Общее количество вешалок-плечиков/крючков | шт |  < 50 |
| 6 | Ширина | мм | ≥ 2600 |
| 7 | Глубина | мм | ≥ 400 |
| 8 | Высота | мм | ≥ 2000 |
| 9 | Составная часть гардеробной системы из металлического каркаса, декоративного элемента и тумбы |  | Соответствие |
| 10 | Материал изготовления каркаса |  | Профильная труба |
| 11 | Каркас из усиленных стоек в форме латинской буквы «I», поперечных жесткостей и крючков |  | Соответствие |
| 12 | Ширина профильной металлической трубы стойки | мм | ≥ 50 |
| 13 | Глубина профильной металлической трубы стойки  | мм | ≥ 25 |
| 14 | Высота профильной металлической трубы стойки | мм | ≥ 1,5 |
| 15 | Количество «I»стоек | шт | ≥ 2 |
| 16 | Отверстия для анкерного крепления вешалок к полу |  | Наличие |
| 17 | Полипропиленовые заглушки на торцах стоек |  | Соответствие |
| 18 | Ширина профильной металлической трубы поперечной жесткости | мм | ≥ 50 |
| 19 | Глубина профильной металлической трубы поперечной жесткости | мм | ≥ 25 |
| 20 | Высота профильной металлической трубы поперечной жесткости  | мм | ≥ 1,5 |
| 21 | Количество поперечных жесткостей  | шт | ≥ 3 |
| 22 | Крепление поперечных жесткостей к стойкам |  | Сварочное соединение |
| 23 | Материал изготовления крючков |  | Металлическая круглая труба |
| 24 | Диаметр трубы | **мм** | ≥ 10 |
| 25 | Толщина стенки | мм | ≥ 1,2 |
| 26 | Количество крючков | шт | ≥ 32 |
| 27 | Крепление крючков к поперечным жесткостям |  | Сварочное соединение |
| 28 | Покрытие крючков и металлического каркаса |  | Порошковая краска |
| 29 | Цвет покрытия |  | Белый или серый |
| 30 | Материал изготовления декоративного элемента  |  | ЛДСП |
| 31 | Толщина ЛДСП | мм | ≥ 16 |
| 32 | Материал торцевых поверхностей  |  | Кромка ПВХ |
| 33 | Толщина кромки ПВХ  | мм | ≥ 1 |
| 34 | Цвет декоративного элемента |  | Холодный серый, белый или дуб |
| 35 | Длина вертикальной части декоративного элемента  | мм | ≥ 2000 |
| 36 | Глубина вертикальной части декоративного элемента  | мм | ≥ 400 |
| 37 | Длина горизонтальной части декоративного элемента  | мм | ≥ 2600 |
| 38 | Глубина горизонтальной части декоративного элемента  | мм | ≥ 400 |
| 39 | Количество вертикальных частей декоративного элемента | шт | ≥ 2 |
| 40 | Количество горизонтальных частей декоративного элемента | шт | ≥ 1 |