|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.30.110-00000076  Стол для хирургических инструментов | Стол, используемый для раскладывания стерильных хирургических инструментов, шовного материала и других предметов, необходимых во время операции или вмешательства. В конструкцию входят: рабочая поверхность из нержавеющей стали без трещин, щелей, винтов или заклепок; раздвижное основание для регулировки высоты; базы на вертлюжных колёсиках. Данный стол используется в т.н. «стерильной зоне» или в операционной, а иногда крепится к операционному столу. |  | Соответствие КТРУ |
| Столик инструментальный медицинский |  | Соответствие |
| Материал каркаса |  | Стальной профиль квадратного сечения |
| Столешница изготовлена из нержавеющей стали толщиной | мм | ≥0,8 |
| Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014 - полимерно-порошковое по ТУ 2329-002-45318751-2008 устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам |  | Соответствие |
| Колеса самоориентирующиеся из немаркой серой резины |  | Соответствие |
| Диаметр колеса | мм | ≥ 50 |
| Стол манипуляционный имеет основание, в вертикальную направляющую которого вставлена стойка столешницы. К стойке прикреплена столешница из нержавеющей стали |  | Соответствие |
| Телескопическое устройство каркаса позволяет регулировать высоту в диапазоне | мм | 790…1250 |
| Ширина | мм | ≥595 |
| Глубина | мм | ≥395 |
| Длина столешницы | мм | ≥590 |
| Ширина столешницы | мм | ≥380 |
| Высота борта столешницы | мм | ≥ 6 |
| Масса | кг | ≥15 |
| Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку | кг | ≤ 15 |
| Гарантийный срок | месяцев | ≥12 |
| Технический паспорт изделия (схема сборки) |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие |