|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Умывальник хирургический с тумбой  | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Материал всей конструкции и чаши мойки |   | Нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры умывальника (Ш) | мм | ≥ 800и ≤ 805 |
| Габаритные размеры умывальника (Г) | мм | > 595 и < 625 |
| Габаритные размеры умывальника (В) | мм | ≥ 1200и ≤ 1210 |
| Умывальник состоящий из верхнего и нижнего модуля |   | Наличие |
| Габариты верхнего модуля (Ш) | мм |  ≥ 800 |
| Габариты верхнего модуля (Г) | мм |  ≥ 120 |
| Габариты верхнего модуля (В) | мм | > 560 |
| Габариты нижнего модуля (Ш) | мм |  ≥ 800 |
| Габариты нижнего модуля (Г) | мм | > 590 |
| Габариты нижнего модуля (В) | мм |  ≥ 635 |
| Метод крепления модулей друг к другу |   | Резьбовое соединение |
| Верхний модуль имеющий силовой каркас |   | Наличие |
| Материал каркаса |   | Профильная труба |
| Размер трубы (Ш) | мм |  ≥ 20 |
| Размер трубы (Г) | мм |  ≥ 20 |
| Боковые панели накладные |   | Наличие |
| Верхняя панель выполненная с наклоном и имеющая глубину |   | Наличие |
| Глубина верхней панели | мм | > 115 и < 155 |
| Передняя панель верхнего модуля вкладная, съемная для обеспечения доступа к коммуникациям и усилена с внутренней стороны П-образным профилем |   | Наличие |
| Размер передней панели (Ш) | мм | > 730 |
| Размер передней панели (В) | мм | > 510 |
| Крепление панели к силовому каркасу в нескольких точках |   | Наличие |
| Количество точек крепления | шт |  ≥ 4 |
| Метод крепления в нижней плоскости |   | Штырьевые элементы |
| Метод крепления в верхней части |   | Резьбовое соединение |
| Дополнительное усиление верхней панели в виде занижения по сторонам |   | Наличие |
| В нижнем модуле сварная моечная емкость с дном сложной формы |   | Наличие |
| На дне емкости загибы разного углового значения |   | Наличие |
| Количество загибов | шт | < 7 |
| Глубина емкости в крайней верхней точке | мм |  ≥ 400 |
| Глубина емкости в крайней нижней точке | мм | > 190 и < 240 |
| Высота емкости | мм | > 250 |
| Уклон дна чаши к выпуску обеспечивающий полный слив воды через отводное отверстие |   | Наличие |
| Смесители на передней панели верхнего модуля |   | Наличие |
| Количество смесителей | шт |  ≥ 1 |
| Исполнение смесителей |   |  Локтевой |
| Сантехническая арматура |   | Наличие |
| Сифон и гофрированный слив |   | Наличие |
| Кронштейны для крепления |   | Наличие |
| Количество кронштейнов | шт |  ≥ 2 |