Мойка хирургическая ОКПД 2:

32.50.50.190

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |
| 1 | Мойка хирургическая | Мойка хирургическая односекционная с комплектом крепежа на стену и гайками для крепления смесителя, с локтевым смесителем |  | Наличие |
| Габаритные размеры: |  |  |
| Длина | мм | ≥ 800 и ≤810 |
| Ширина | мм | ≥ 470 и ≤600 |
| Высота | мм | ≥ 1045 и ≤1200 |
| Усиливающая рама |  | Наличие |
| Усиливающая рама изготовлена из профильной трубы |  | Наличие |
| Шириной профильной трубы | мм | ≥ 25 |
| Глубина профильной трубы | мм | ≥ 25 |
| Профильная труба |  | Нержавеющая сталь |
| Рама имеет форму прямоугольника |  | Наличие |
| Усиливающая рама является цельносварной конструкцией |  | Наличие |
| Материал мойки |  | Нержавеющая сталь |
| Толщина мойки | мм | ≥ 1 |
| Чаша имеет внутри загибы, предающие форму, препятствующую разбрызгиванию воды вокруг умывальника в процессе использования |  | Наличие |
| Количество загибов | шт. | ≥ 4 |
| Глубина чаши мойки | мм | ≥ 200 и ≤280 |
| Нижняя панель умывальника съемная фиксируется двумя винтами из нержавеющей стали под крест |  | Наличие |
| Нижняя фронтальная часть мойки сверху вниз, под углом, по направлению к задней части мойки |  | Наличие |
| Толщина верхней части мойки, предназначенной для установки смесителя | мм | ≥ 90 |
| На передней панели имеются отверстия под смеситель |  | Наличие |
| Межцентровое расстояние | мм | ≥ 150 |
| В нижней части чаши мойки расположено сливное отверстие для воды |  | Наличие |
| Отверстие имеет углубление для размещения сливной решетки сифона |  | Наличие |
| Диаметр сливной решетки сифона | мм | ≥ 63 |
| Диаметр сливного отверстия | мм | ≥ 42 |
| Крепеж для смесителя |  | Наличие |
| Количество гаек, при помощи которых осуществляется фиксация смесителя | шт. | ≥ 2 |
| Смеситель локтевой настенного крепления |  | Наличие |
| Длина рычага смесителя | мм | ≥ 150 |
| Длина излива | мм | ≥ 130 |