|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | Шкаф деревянный для документов | 1 | Тип фасада |  | Закрытый |
| 2 | Наличие остекления |  | Нет |
| 3 | Наличие выдвижных ящиков |  | Нет |
| 4 | Ширина | мм | ≥753 и ≤ 763  |
| 5 | Глубина | мм | ≥395 и ≤ 405  |
| 6 | Высота | мм | ≥1828 и ≤1838  |
| 7 | Шкаф состоят из топа, основания, задней стенки, двух боковин, четырех полок, двух дверей и двух металлических опор |  | Соответствие |
| 8 | Толщина ЛДСП топа и основания | мм | ≥ 22 |
| 9 | Толщина ЛДСП остальных элементов | мм | ≥ 16 |
| 10 | материал торцевых поверхностей  |   | Кромка ПВХ |
| 11 | Толщина кромки ПВХ | мм | 2 и 0,4 |
| 12 | Шкаф комбинированный |   | Наличие |
| 13 | В верхней части два равных отделения по высоте |   | Наличие |
| 14 | Нижняя часть шкафа предназначена для хранения плакатов |   | Наличие |
| 15 | Выдвижная вешалка в нижней части для плакатов |   | Наличие |
| 16 | Материал изготовления вешалки |   | Металл |
| 17 | Двери полностью закрывают все отделения |  | Соответствие |
| 18 | Крепление дверей |  | Мебельные петли |
| 19 | Тип петель |  | Накладные четырехшарнирные |
| 20 | Количество мебельных петель на дверь | шт | ≥ 4 |
| 21 | Угол открывания мебельных петель  | градусов | ˃ 100 и ˂ 115 |
| 22 | Ручки металлические |  | Соответствие |
| 23 | Форма ручек |  | Скоба, строгой прямоугольной «П»-образной формы |
| 24 | Ручка сборная, состоящая из проставок и основания |  | Соответствие |
| 25 | Длина ручки | мм | ≥ 147 |
| 26 | Глубина ручки | мм | ≥ 29 |
| 27 | Высота ручки | мм | ≥ 14 |
| 28 | Задняя стенка из ХДФ |   | Наличие |
| 29 | Толщина ХДФ | мм | ≥ 3 |
| 30 | боковые опоры |   | Наличие |
| 31 | Материал изготовления опор  |   | Металлическая труба |
| 32 | Длина трубы прямоугольного сечения | мм | ≥50 |
| 33 | Глубина трубы прямоугольного сечения | мм | ≥25 |
| 34 | Опоры изготовлены методом сварки в форме буквы «П» |   | Наличие |
| 35 | Покрытие |   | Порошковая краска |
| 36 | Цвет покрытия |   | Белый  |
| 37 | Длина одной опоры | мм | ≥ 400 |
| 38 | Глубина одной опоры | мм | ≥ 50 |
| 39 | Высота одной опоры | мм | ≥ 100 |
| 40 | пластиковые подпятники |   | Наличие |
| 41 | Фурнитура для крепления к стене |  | Наличие |
| 42 | Цвет ЛДСП корпуса |  | Дуб серый |
| 43 | Цвет ЛДСП фасадов |  | Холодный серый |