|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный  |  | Общая характеристика и требования: |  |   |  |
|  | Назначение  |  | общие и внутриполостные локальные облучения при воспалительных заболеваниях в оториноларингологии | Возможность применения аппарата для лечения широкого спектра заболеваний |
|  | Функциональные характеристики: |  |   |  |
|  | Диапазон излучения облучателя | нм | ≤ (180-275) | Возможность применения аппарата для лечения широкого спектра заболеваний |
|  | Напряжение сети |  | однофазное | В соответствии с ГОСТ Р 50444 |
|  | Очки защитные |  | Наличие | Необходим для проведения терапии |
|  | Тубус с выходным отверстием | шт | ≥ 3 | Необходим для проведения терапии |
|  | Биодозиметр |  | Наличие | Необходим для проведения терапии |
|  | Заслонка |  | ≥ 1 | Необходим для проведения терапии |