|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский инструментальный | Назначение: |  | Для оснащения медицинских организаций и учреждений |
| Исполнение каркаса |  | Сборно-разборный |
| Материал изготовления каркаса |  | Стальная круглая труба |
| Сечение стальной трубы (Диаметр) | мм | ≥ 20 |
| Сечение стальной трубы (Толщина стенки) | мм | > 1 |
| Покрытие каркаса |  | экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска устойчивая к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |
| Ручка для передвижения выходящая за плоскость верхней полки |  | Наличие |
| Количество ручек | шт | ≥ 1 |
| Полки |  | Наличие |
| Количество полок | шт | ≥ 2 |
| Материал изготовления полок |  | Нержавеющая сталь |
| Толщина нержавеющей стали | мм | ≥ 0,8 |
| Ограждения по всему периметру полок |  | Наличие |
| Форма ограждения |  | Плоскоовальная труба |
| Сечение плоскоовальной трубы (Высота) | мм | ≥ 25 |
| Сечение плоскоовальной трубы (Ширина) | мм | > 10 |
| Сечение плоскоовальной трубы (Толщина стенки) | мм | ≥ 1,2 |
| Колеса самоориентирующиеся |  | Наличие |
| Материал изготовления колес |  | Немаркая серая резина |
| Диаметр колес | мм | ≥ 50 |
| Количество колес с тормозом | шт | ≥ 2 |
| Ширина стола | мм | ≥ 640 |
| Глубина стола | мм | ≥ 420 |
| Высота стола | мм | ≥ 800 |
| Расстояние между полками | мм | ≥ 500 |
| Высота бортика | мм | ≥ 25 |
| Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку | кг | ≥ 10 |