|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф каталожный | 1 | Ширина | мм | ≥1045 и ≤1055 |
| 2 | Глубина | мм | ≥ 475 и ≤ 485 |
| 3 | Высота | мм | ≥ 1125 и ≤1135 |
| 4 | Материал изготовления изделия |  | ЛДСП |
| 5 | Толщина ЛДСП | мм | ≥ 16 |
| 6 | Материал торцевых поверхностей |  | Кромка ПВХ |
| 7 | Толщина кромки ПВХ | мм | ≥ 1 |
| 8 | Материал задней стенки изделия |  | ХДФ |
| 9 | Толщина ХДФ | мм | ≥ 3 |
| 10 | Горизонтальная полка |  | Наличие |
| 11 | Расположение полки |  | Между боковинами шкафа |
| 12 | Высота от полка до горизонтальной полки | мм | ≥ 738 |
| 13 | Ящики между топом и горизонтальной полкой |  | Наличие |
| 14 | Количество ящиков |  | 24: по 6шт ящиков в 4шт ряда |
| 15 | Ящики выдвижные на металлических роликовых направляющих |  | Ящики выдвижные на металлических роликовых направляющих |
| 16 | Способ выдвижения ящиков |  | Металлические роликовые направляющие |
| 17 | Ящик состоит из короба, фасада и основания |  | Соответствие |
| 18 | Материал короба и основания |  | фанера |
| 19 | Материал фасада ящиков |  | ЛДСП |
| 20 | Толщина ЛДСП | мм | ≥ 16 |
| 21 | Материал торцевых поверхностей |  | Кромка ПВХ |
| 22 | Ручки кнопка |  | Наличие |
| 23 | Пластмассовые подпятники |  | Наличие |
| 24 | Цвет ЛДСП |  | Холодный серый |