|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений, массажных кабинетов |
| Длина стола | мм | ≥ 1940 |
| Ширина стола с секциями для рук | мм | ≥ 700 |
| Высота стола | мм | ≥ 725 |
| Металлокаркас из металлической профильной трубы |   | Наличие |
| Стойки каркаса с поперечными и продольными стяжками |   | Наличие |
| Количество продольных стяжек | шт | ≥ 1 |
| Количество поперечных стяжек | шт | ≥ 2 |
| Сечение профильной трубы каркаса (Д)  | мм | ≥ 25 |
| Пластиковые заглушки на всех видимых торцах труб |   | Наличие |
| Покрытие несущей конструкции  |   |  полимерно-порошковое  |
| Ложе с заоваленными формами |   | Наличие |
| Материал изготовления ложа |   | ДСП с наполнением из литого полиуретана или ДСП с наполнением из пенополиуретана |
| Толщина литого полиуретана  | мм | ≥ 40 |
| Обивка ложа и подголовника |   | стойкая к истираниям и дезинфекционной обработке винилискожа изготовленная по бесшовной технологии |
| Состав ложа |   | Головная секция с вырезом для лица, спинная секция, боковые секции (для рук) |
| Регулировка головной секции |   | Наличие |
|  Механизм регулировки головной секции  |   | Растомат |
| Регулировка положения боковых секций | градус | ≥ 43 |
| Спинная секция стационарная |   | Наличие |
| Ширина спинной секции | мм | ≥ 690 |
| Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на ложе | кг | ≥ 160 |
| Вес стола | кг | ≤ 35 |