|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.50.190-00002876  Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования. |  | Соответствие с КТРУ |
| Бактерицидная эффективность | % | ≥95 |
| Вид |  | Облучатель |
| Индикатор наработки |  | Нет |
| Исполнение |  | Стационарный |
| Работа в присутствии людей |  | Нет |
| Производительность | Кубический метр в час | > 80 и ≤ 100 |
| Режим работы |  | Цикличный |
| Эффективный ресурс работы ламп | час | ≥ 8000 и ≤ 12000 |
| Гарантийный срок | месяцев | ≥12 |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие |
| Инструкция производителя на русском языке |  | Наличие |