|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | Стол в президиум | 1 | Тип каркаса |   | Деревянный | В соответствии с КТРУ  |
| 2 | Форма корпуса стола |   | Прямой | В соответствии с КТРУ  |
| 3 | Вид материала столешницы |   | ЛДСП | В соответствии с КТРУ  |
| 4 | Составная часть из столешницы, царги и металлокаркаса |   | Наличие | Обусловлено необходимостью обеспечения безопасности использования, прочности изделия; |
| 5 | Ширина стола | мм | ≥ 1600 | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия; |
| 6 | Глубина стола | мм | ≥ 600 | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия; |
| 7 | Высота стола | мм | ≥ 750 | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия; |
| 8 | Стол состоит из столешницы, боковых опор, царги  |   | Наличие | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 9 | Материал изготовления |   | ЛДСП | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 10 | Толщина материала изготовления столешницы и боковых опор, мм | мм | ≥ 32 | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 11 | Толщина царги | мм | ≥ 16 | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 12 | Материал торцевых поверхностей |   | Кромка ПВХ | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 13 | Толщина материала торцевых поверхностей столешницы и боковых опор | мм | ≥ 2 | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 14 | Толщина материала торцевых поверхностей остальных элементов | мм | ≥ 1 | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 15 | Столешница прямоугольной формы |   | Наличие | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 16 | Царга расположена между боковинами стола с высотой до пола |   | Наличие | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 17 | Вставка из алюмиия на царге |   | Наличие | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 18 | Опоры регулируемые |   | Наличие | Обусловлено необходимостью устойчивости к прочности и долговечности изделия |
| 19 | Цвет ЛДСП |   | Дуб | Обусловлено необходимостью обеспечения эстетического вида изделия в соответствии с общей концепцией |