|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Технические и функциональные характеристики** | | | **Обоснование по КТРУ** |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значение показателя предлагаемого к поставке товара** |  |
| **1** | **32.99.53.130-00000005 - Шкаф лабораторный**  **617**  **126н** | Назначение |  | Хранение химических реактивов | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Тип |  | Стационарный (вытяжной) | В соответствии с КТРУ |
| Конструкция стенок шкафа |  | Двухслойная | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Огнестойкость шкафа | секунд | ≥ 600 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Система закрывания |  | Замковая | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Высота | мм | ≥ 2000 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Глубина | мм | ≥ 400 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Длина | мм | ≥ 400 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Количество полок в секции | шт | ≥ 3 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Толщина материала стенок шкафа | мм | ≥ 1 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Покрытие стенок шкафа |  | Полимерное порошковое | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Встроенная система внутренней вентиляции |  | Наличие | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Диаметр патрубка подключения к вентиляции | мм | ≥ 100 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Материал полок |  | Оцинкованный металл | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Покрытие полок |  | Краска, устойчивая к химическим воздействиям | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Регулировка полок |  | Наличие | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Функция блокировки при закрытии рукой |  | Наличие | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Функция запирания ключом |  | Наличие | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Скобка для дополнительного использования навесного замка |  | Наличие | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Вентиляционные отверстия | шт | ≥2 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Встроенные решетки-пламегасители |  | Наличие | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Резьбовые заглушки для вентиляционных отверстий | шт | ≥2 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Герметичный поддон для сбора проливов в основании шкафа с бортиком |  | Наличие | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Материал поддона |  | Оцинкованная сталь | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Высота бортика поддона | мм | ≥35 | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Ножки шкафа, регулируемые по высоте |  | Наличие | Характеристика указана для необходимой комплектации |
| Клемма для подсоединения шкафа к контуру защитного заземления |  | Наличие | Характеристика указана для необходимой комплектации |