**Симулятор конного спорта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование параметра** | **Наличие функции или величины параметра по ТЗ** | **Единица измерения** |
|  | **Общая характеристика** | |  |
|  | Назначение | Симулятор предназначен для укрепления различных мышц тела, тренировки чувства силы, чувства движения, чувства положения, координации и равновесия, профилактики застоев малого таза, снижения веса, нормализации работы ЖКТ, профилактики и коррекции проблем опорно-двигательного аппарата. |  |
|  | Количество встроенных программ | Не менее 100 | шт |
|  | Встроенная панель управления с отображением: | Наличие |  |
|  | Номера программы | Наличие |  |
|  | Времени | Наличие |  |
|  | Скорости | Наличие |  |
|  | Калорий | Наличие |  |
|  | Возможность смены номера программы в процессе тренировки | Наличие |  |
|  | Возможность изменения скорости в процессе тренировки | Наличие |  |
|  | Диапазон изменения скорости (предустановленные уровни) | От 0 до 100 |  |
|  | Возможность автоматического повтора программы | Наличие |  |
|  | Подвесная система для фиксации тела с возможностью регулировки размера | Наличие |  |
|  | Интерактивная система тренировки | Наличие |  |
|  | Игровые программы | Не менее 4 | шт |
|  | Возможность управления поводьями в процессе выполнения игровых программ | Наличие |  |
|  | **Технические характеристики** | |  |
|  | Габаритные размеры (ШхДхВ) | Не более 100x250x240 | см |
|  | Вес нетто | Не менее 315 | кг |
|  | Сетевое питание | Не более 220/50/2 | В/Гц/А |
|  | **Комплект поставки** | |  |
|  | Тренажер для конного спорта | Не менее 1 | шт. |
|  | Фиксирующие ремни для подвесной системы | Не менее 1 | компл. |
|  | Системный блок | Не менее 1 | шт. |
|  | Кабель HDMI | Не менее 1 | шт. |
|  | Телевизор 65’ | Не менее 1 | шт. |
|  | Стойка для телевизора | Не менее 1 | шт. |