|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский лабораторный | Назначение: |  | для размещения и хранения реактивов, инструментов, приборов |
| Материал изготовления корпуса шкафа и дверей |  | Листовая углеродистая сталь |
| Покрытие стали |  | эпоксидная полимерно-порошковая краска |
| Толщина стали | мм | ≥ 1 |
| Количество распашных дверей | шт | ≥ 2 |
| Четырехшарнирные пружинные петли с доводчиком на дверях |  | Наличие |
| Количество петель на дверь | шт | ≥ 4 |
| Угол открывания дверей | градус | ≥ 110 |
| Вертикальные П-образные усилители на дверях |  | Наличие |
| Ручки металлические, типа «скоба» | шт | ≥ 2 |
| Шкаф оснащен полками |  | Наличие |
| Количество полок | шт | ≥ 4 |
| Шаг отверстий для установки полкодержателей | мм | ≤ 120 |
| Опоры регулируемые |  | Наличие |
| Высота опор | мм | ≥ 140 и ≤ 150 |
| Ширина шкафа | мм | ≥ 800 |
| Глубина шкафа | мм | ≥ 450 |
| Высота шкафа | мм | ≥ 1850 |
| Цвет на выбор заказчика |  | Наличие |