|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.50.190-00000681 Камера стерилизационная бактерицидная | Камера (шкаф, тумба), используемая для стерилизации и хранения стерильных хирургических инструментов, перевязочного материала, вакцин, материалов для химических и биологических лабораторий и т.д. с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Обычно имеет дверцу, закрывающую отсеки с полками для размещения инструментов/материалов. Корпус и дверцы могут изготовливаться из нержавеющей стали, пластмассы, стекла и/или древесины. Камера оснащена устройством, обладающим бактерицидным воздействием. | Шт. | Соответствие с КТРУ |
| Вес со столом передвижным | кг | ≤ 28 |
| Размеры камеры со столом передвижным | мм |  |
| Высота  | мм | ≥ 1170 и ≤ 1180 |
| Глубина | мм | ≥ 630 и ≤ 650 |
| Ширина | мм | ≥ 650 и ≤ 690 |
| Питание  | ВГц | ≤ 220 ≤ 50  |
| Потребляемая мощность  | ВА | ≤ 25  |
| Время непрерывной работы с перерывом на перестерилизацию | час | ≤168  |
| Тип источника УФ излучения: Ртутная лампа низкого давления  |  | Соответствие |
| Мощность лампы  | Вт | ≥ 15 |
| Жидкокристаллический дисплей |  | Наличие |
| Защита персонала от УФ излучения: Предупреждающий сигнал при открывании дверцы камеры, свето - теплозащитное стекло, перекрывающее зону УФ лампы при открытии дверцы и не пропускающее УФ излучение при работе |  | Соответствие |
| Металлические решетки для размещения инструмента |  | ≥ 2 |
| Средняя наработка на отказ  | час | ≥ 2500 |
| Гарантийный срок | месяцев | ≥ 12 |
| Регистрационное удостоверение  |  | Наличие |