|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж офисный | 1 | Тип каркаса |  | Деревянный |
| 2 | Тип установки |  | Стационарный |
| 3 | Тип стеллажа |  | Односторонний |
| 4 | Вид стеллажа |  | Прямой |
| 5 | Вид материала каркаса |  | ЛДСП |
| 6 | Количество секций | шт | ≥ 2 |
| 7 | Ширина стеллажа | мм | ≥ 700 и < 800 |
| 8 | Глубина стеллажа | мм | ≥ 450 и < 500 |
| 9 | Высота стеллажа | мм | ≥ 1500 и < 1600 |
| 10 | состоит из верхнего и нижнего модулей |  | соответствие |
| 11 | В верхнем модуле две открытые ячейки |  | Наличие |
| 12 | В нижнем модуле три отделения по высоте |  | Соответствие |
| 13 | В нижнем отделении ящик выдвижной на шариковых направляющих |  | Наличие |
| 14 | Ящик состоит из короба и фасада |  | Наличие |
| 15 | Материал каркаса и фасада ящика ЛДСП толщиной | мм | ≥ 16 |
| 16 | Материал торцевых поверхностей |  | Кромка ПВХ |
| 17 | Толщина материала торцевых поверхностей | мм | ≥0,4 |
| 18 | Материал изготовления низа ящика |  | ХДФ |
| 19 | Толщина ХДФ | мм | ≥3 |
| 20 | В верхней части четыре равные ячейки |  | Соответствие |
| 21 | Количество открытых ячеек | шт | ≥ 2 |
| 22 | Количество закрытых ячеек | шт | ≥ 2 |
| 23 | Расположение закрытых ячеек |  | в верхней части |
| 24 | Материал изготовления |  | ЛДСП |
| 25 | Толщина материала изготовления топа | мм | ≥22 |
| 26 | Толщина материала изготовления остальных элементов | мм | ≥16 |
| 27 | Материал изготовления торцевых поверхностей |  | Кромка ПВХ |
| 28 | Толщина материала торцевых поверхностей | мм | ≥0,4 |
| 29 | Все ящики и двери встраиваются внутрь ячеек |  | Соответствие |
| 30 | Петли внутренние |  | Соответствие |
| 31 | Материал задней стенки |  | ХДФ |
| 32 | Ручки торцевые, врезные, утопленные в фасад |  | Соответствие |
| 33 | Материал изготовления ручки |  | Ударопрочный полистирол |
| 34 | ручка закрывает сквозной эргономичный вырез |  | Соответствие |
| 35 | Высота ручки | мм | ≥ 178 |
| 36 | Ширина ручки | мм | ≥ 35 |
| 37 | Опоры регулируемые пластиковые |  | Наличие |
| 38 | Форма опор |  | Квадратная |
| 39 | Высота опор | мм | ≥50 |
| 40 | Цвет ЛДСП топа, основания и боковин |  | Дуб серый |
| 41 | Цвет ЛДСП ящиков и дверей |  | Белый и желтый |