|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.30.110-00000078Мебель для палаты пациента | Мебель, состоящая из разных блоков, например, шкафов, полок, стоек, рабочих поверхностей, скомбинированных и установленных в больнице/здравоохранительном учреждении с целью создания для пользователей функционального рабочего места и места для хранения. Эта мебель также используется для разделения пространства на этаже/в комнате на удобные отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для персонала. Блоки используются для хранения материалов, расходных материалов, медицинских изделий, записей, образцов и других предметов. Эта мебель обычно модульная и изготавливается из более плотных панелей и имеет более просные покрытия поверхностей, чем обычная офисная/домашняя мебель. | шт | Соответствие КТРУ |
| Стол медицинский палатный |  | Соответствие  |
| Покрытие металлических деталей IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014 |  | Соответствие |
| Полимерно-порошковое по ТУ 2329-002-45318751-2008 устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам |  | Соответствие  |
| **Технические характеристики:** |  |  |
| Стол состоит из каркаса-столешницы, ножек |  | Соответствие  |
| Масса | кг | не более 20 |
| Номинальная распределенная нагрузочная способность столов | кг | не более 80 |
| **Габаритные размеры:**  |  |  |
| Глубина | мм | 750±5 |
| Ширина  | мм | 850±5 |
| Высота  | мм | 750±5 |
| Цвет |  | Белый или эквивалент  |
| **Каркас:** |  |  |
| - металлический профиль круглого сечения | мм | не более 51  |
| - толщина | мм | не более 1,5 |
| - прямоугольного сечения | мм | не более (50х25) |
| - толщина | мм | не более 1,5  |
| **Столешница:** |  |  |
| - ламинированная ДСП толщиной  | мм | не более 16 |
| **Общие требования:** |  |  |
| Гарантийный срок | месяцев | не менее 12 |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие |
| Инструкция производителя на русском языке |  | Наличие  |