|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.   | Стол пеленальный ОКПД 232.50.30.119 | Назначение:  |   | для размещения на нем новорожденного ребенка при проведении санитарной обработки, осмотра, пеленания и других процедур |
| Длина стола | мм | ≥ 840и ≤ 1000 |
| Ширина стола | мм | ≥ 700и ≤ 720 |
| Высота стола | мм | ≥ 940 |
| Состав стола |   | Сборный металлокаркас, полка и столешница с бортиками |
| Материал покрытия металлических частей стола |   | Экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска |
| Материал изготовления ножек |   | Металлическая труба круглого сечения |
| Сечение трубы | мм | ≥ 50 |
| Толщина стенки трубы | мм | ≥ 1,5 |
| Пластиковые заглушки на концах труб |   | Наличие |
| Материал изготовления полки для пеленок |   | МДФ с термовакуумным покрытием пленкой ПВХ |
| Толщина МДФ | мм | ≥ 16 |
| Материал изготовления столешницы |   |  формованный листовой АБС-пластик с бортиками |
| Высота бортиков  | мм | > 120 |
| Матрац в комплекте |   | Наличие |
| Материал чехла матраца |   | Экокожа |
| Толщина поролона матраца | мм | ≥ 20 |
| Длина матраца | мм | ≥ 680 |
| Ширина матраца | мм | ≥ 570 |
| Высота матраца | мм | ≥ 20 |
| Матрац устанавливается между бортиками на столешнице |   | Наличие |
| Предельно равномерно-распределенная нагрузка на полку и столешницу | кг | ≥ 20 |
| Высота стола до поверхности ложа | мм | > 810 |
| Высота от пола до полки | мм | > 515 и < 530 |
| Масса | кг | ≤ 33 |