|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тумба медицинская прикроватная | Назначение: |  | для хранения личных вещей пациента в палатах клиник, больниц и лечебно – профилактических учреждениях |
| Тумба выкатная с распашной дверкой, нишей, выдвижным столиком и пластиковым лотком |  | Наличие |
| Длина тумбы | мм | ≥ 410 и ≤ 420 |
| Ширина тумбы | мм | ≥ 490 и ≤ 500 |
| Высота тумбы | мм | > 790 и < 820 |
| Столешница из листового композиционного материала облицованного при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой |  | Наличие |
| Толщина столешницы | мм | ≥ 25 |
| Все торцы столешницы с кромкой ПВХ |  | Наличие |
| Толщина кромки ПВХ столешницы | мм | ≥ 2 |
| Под столешницей на шариковых направляющих выдвижная полка |  | Наличие |
| Полка установленная на полкодержатели лапчатого типа с возможностью регулировки в 3-х положениях |  | Наличие |
| Материал изготовления корпуса тумбы |  | ЛДСП |
| Толщина ЛДСП | мм | ≥ 16 |
| Фасад из листового композиционного материала облицованного при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой |  | Наличие |
| Фасад имеющий одинаковую расцветку с обеих сторон |  | Наличие |
| Толщина фасада | мм | ≥16 |
| Все торцы фасада с кромкой ПВХ |  | Наличие |
| Толщина кромки ПВХ фасада | мм | ≥ 2 |
| Крепление фасада к корпусу тумбы с помощью металлических четырех шарнирных, пружинных мебельных петель |  | Наличие |
| Количество петель | шт | ≥ 2 |
| Ручка металлическая, типа «скоба» |  | Наличие |
| Пластиковый лоток цельнолитой, выполненный из ударопрочного полистирола, с приливами и отверстиями для установки шурупов крепления роликовых направляющих |  | Наличие |
| Колесные опоры |  | Наличие |
| Количество колес | шт | ≥ 4 |
| Количество колес с тормозом | шт | ≥ 2 |