|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. 28.25.13.116-00000015  Холодильник фармацевтический | Холодильное устройство, специально предназначенное для хранения фармацевтической продукции, лекарств или живых вирусных вакцин и т.п. Может оснащаться встроенной сигнализацией о превышении допустимой температуры хранения. |  | Соответствие КТРУ |
| Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери |  | Да |
| Возможность использования для хранения вакцин |  | Да |
| Замок |  | Да |
| Исполнение |  | Холодильник |
| Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо |  | Нет |
| Объем | Литр;^кубический дециметр | > 200 и ≤ 350 |
| Отображение температуры на табло панели управления |  | Да |
| Рабочий диапазон температуры в камере | °С | 2-15 |
| Регистрация температуры |  | Нет |
| Сигнализация при отклонении температуры от заданной |  | Да |
| Стеклянная дверь |  | Нет |
| Микропроцессорный регулятор температур со сверхчувствительным датчиком температуры |  | Наличие |
| Система принудительной циркуляции воздуха |  | Наличие |
| Дверь металлическая с замком |  | Наличие |
| Автоматическое поддержание температуры в камере |  | Наличие |
| Отключение вентилятора при открывании двери |  | Наличие |
| Сосуды из полистирола |  | Наличие |
| Габаритные размеры холодильника |  |  |
| Высота | мм | ≥ 1300 и ≤ 1350 |
| Ширина | мм | ≥ 580 и ≤ 630 |
| Глубина | мм | ≥600 и ≤ 610 |
| Гарантийный срок | мес | ≥ 12 |
| Эксплуатационно-техническая документация на русском языке |  | Наличие |
| Регистрационное Удостоверение |  | Наличие |