|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тележка медицинская | Назначение: |  | для оснащения медицинских учреждений, для перевозки отходов и грязного белья |
| Материал изготовления каркаса |  | Стальная труба круглого сечения |
| Метод изготовления каркаса |  | Сварной |
| Толщина стенки трубы каркаса | мм | ≥ 1,2 |
| Корзина и полки |  | Наличие |
| Материал изготовления корзин и полок |  | Сварная сетка |
| Диаметр прута сетки | мм | ≥ 4 |
| Размер ячейки (Д) | мм | ≥ 50 |
| Размер ячейки (Ш) | мм | ≤ 50 |
| Материал покрытия металлических деталей |  | Полимерно-порошковая краска |
| Устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам |  | Наличие |
| Колеса самоориентирующиеся |  | Наличие |
| Диаметр колес | мм | ≥ 100 |
| Количество колес с тормозом | шт | ≥ 2 |
| Материал колес |  | Резина |
| Цвет резины |  | Серый |
| Решетчатая металлическая корзина и боковые решетчатые металлические полки |  | Наличие |
| Количество полок | шт | ≥ 3 |
| Длина каркаса тележки | мм | ≥ 900 |
| Ширина каркаса тележки | мм | ≥ 500 |
| Высота каркаса тележки | мм | ≥ 880 |
| Расстояние между полками тележки | мм | ≥ 320 |
| Размеры полок (Д) | мм | ≤ 380 |
| Размеры полок (Ш) | мм | > 450 |
| Высота борта нижних полок | мм | ≥ 50 |
| Размер корзины (Д) | мм | ≤ 400 |
| Размер корзины (Ш) | мм | < 490 |
| Размер корзины (В) | мм | ≥ 640 |
| Номинальная нагрузка на тележку | кг | ≥ 100 |