|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тележка медицинская | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений, для перевозки отходов и грязного белья |
| Материал изготовления каркаса |   | Стальная труба круглого сечения |
| Метод изготовления каркаса |   | Сварной |
| Толщина стенки трубы каркаса | мм | ≥ 1,2 |
| Корзина и полки |   | Наличие |
| Материал изготовления корзин и полок |   | Сварная сетка |
| Диаметр прута сетки | мм | ≥ 4 |
| Размер ячейки (Д) | мм | ≥ 50 |
| Размер ячейки (Ш) | мм | ≤ 50 |
| Материал покрытия металлических деталей |   | Полимерно-порошковая краска |
| Устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам |   | Наличие |
| Колеса самоориентирующиеся |   | Наличие |
| Диаметр колес | мм | ≥ 100 |
| Количество колес с тормозом | шт | ≥ 2 |
| Материал колес |   | Резина |
| Цвет резины |   | Серый |
| Решетчатая металлическая корзина и боковые решетчатые металлические полки |   | Наличие |
| Количество полок | шт | ≥ 3 |
| Длина каркаса тележки | мм | ≥ 900 |
| Ширина каркаса тележки | мм | ≥ 500 |
| Высота каркаса тележки | мм | ≥ 880 |
| Расстояние между полками тележки | мм | ≥ 320 |
| Размеры полок (Д) | мм | ≤ 380 |
| Размеры полок (Ш) | мм | > 450 |
| Высота борта нижних полок | мм | ≥ 50 |
| Размер корзины (Д) | мм | ≤ 400 |
| Размер корзины (Ш) | мм | < 490 |
| Размер корзины (В) | мм | ≥ 640 |
| Номинальная нагрузка на тележку | кг | ≥ 100 |