|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Технические и функциональные характеристики** | **Обоснование по КТРУ** |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значение показателя предлагаемого к поставке товара** |  |
| **1** | Шкаф 31.09.11.190 - Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки616 | Назначение |  | Хранение посуды | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| габаритные размеры шкафа, длина | мм | ≥830 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| габаритные размеры шкафа, ширина | мм | ≥420 и <450 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| габаритные размеры шкафа, высота | мм | ≥1700 и <1800 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Конструкция шкафа |  | панельная | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Регулировка высоты |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Предел регулировки высоты | мм | ≥30 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Количество опор | шт | ≥4 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Материал изготовления корпуса |  | сталь | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Толщина металла корпуса | мм | ≥0,8 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Боковые стенки выполнены в виде панелей |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Материал изготовления стенок |  | сталь | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Толщина металла стенок | мм | ≥0,8 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Количество секций для хранения | шт | ≥2 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Количество дверей верхней секции | шт | ≥2 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Материал дверей верхней секции |  | Стекло в алюминиевом профиле | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Количество дверей нижней секции | шт | ≥2 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Материал дверей нижней секции |  | металл | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Запирание на ключ дверей нижней секции |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Конструкция двери панель типа «сэндвич» |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Материал элемента панели двери |  | сталь | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Толщина элемента панели двери | мм | ≥0,8 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Количество полок верхней секции | шт | ≥3 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Количество полок нижней секции | шт | ≥2 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Материал изготовления полки |  | сталь | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Покрытие металлических поверхностей |  | Порошковая покраска | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Фактура покраски шагрень |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Цвет покраски  |  | RAL 7035 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2011) |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Соответствие требованиям ТУ 31.09.11-004-30389076-2021 «Мебель лабораторная для учебных заведений» |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |