|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф для одежды металлический | 1 | Вид товара |  | Шкаф |
| 2 | Тип шкафа |  | Отдельно стоящий (Цельнокорпусный) |
| 3 | Высота | **мм** | ≥ 1800 и < 1900 |
| 4 | Глубина | **мм** | ≥ 500 и < 600 |
| 5 | Длина | **мм** | ≥ 600 и < 700 |
| 6 | Общая ширина | мм | ≥ 595 и ≤ 605 |
| 7 | Общая глубина | мм | ≥ 495 и ≤ 505 |
| 8 | Общая высота | мм | ≥ 2159 и ≤ 2169 |
| 9 | Комплектация |  | Шкаф, скамья |
| 10 | Шкаф металлический |  | Соответствие |
| 11 | Материал изготовления |  | Листовая сталь |
| 12 | Толщина стали | мм | ≥ 0,8 |
| 13 | Количество секций | **шт** | ≥ 2 |
| 14 | Полка, перекладина, крючки в каждой секции |  | Наличие |
| 15 | Вентиляционные отверстия |  | Наличие |
| 16 | Ключевой замок |  | Наличие |
| 17 | Покрытие |  | Порошковая краска |
| 18 | Цвет покрытия |  | Серый полуматовый |
| 19 | Ширина скамьи | мм | ≥ 600 |
| 20 | Глубина скамьи | мм | ≥ 770 |
| 21 | Высота скамьи | мм | ≥ 334 |
| 22 | Каркас металлический |  | Соответствие |
| 23 | Длина сечение трубы каркаса | **мм** | ≥ 20 |
| 24 | Глубина сечение трубы каркаса | **мм** | ≥ 20 |
| 25 | Толщина металла | мм | ≥ 1,5 |
| 26 | Материал сиденья |  | Шлифованная сосна |
| 27 | Толщина сиденья | мм | ≥ 25 |
| 28 | Покрытие каркаса |  | Порошковая краска |
| 29 | Цвет покрытия |  | Серый полуматовый |