|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диван | 1 | Тип дивана |  | Модульный |
| 2 | Тип каркаса |  | Металлический |
| 3 | Наличие механизма раскладывания |  | Нет |
| 4 | Количество посадочных мест | шт | 2 |
| 5 | Ширина | мм | ≥ 1300 |
| 6 | Глубина | мм | ≥ 650 |
| 7 | Высота | мм | ≥ 720 |
| 8 | Диван со спинкой |  | Наличие |
| 9 | Спинка выполнена в виде валика | мм | Соответствие |
| 10 | Опора на уровне поясничной части обеспечивает комфортную поддержку спину | мм | Наличие |
| 11 | Чехол валика на молнии |  | Соответствие |
| 12 | Вставки, соединяющие сиденье и спинку выполнены из хромированных труб с декоративными шайбами |  | Соответствие |
| 13 | Диаметр труб | мм | ≥32 |
| 14 | Материал изготовления каркаса сиденья |  | Брус хвойных пород дерева, ДВП и фанера березовая шлифованная, ДСП шлифованная |
| 15 | Наполнение |  | Пенополиуретан |
| 16 | Толщина пенополиуретана на сиденье | мм | ≥40 |
| 17 | Плотность пенополиуретана | кг/м3 | ≥30 |
| 18 | Толщина пенополиуретана на спинке | мм | ≥20 |
| 19 | Плотность пенополиуретана | кг/м3 | ≥22 |
| 20 | Низ изделия забивается спанбондом |  | Соответствие |
| 21 | Подлокотники |  | Наличие |
| 22 | Опоры хромированные |  | Соответствие |
| 23 | Количество опор | шт | ≥4 |
| 24 | Высота опор | шт | ≥40 и ≤ 65 |
| 25 | Обивка спинки и сиденья |  | Искусственная кожа |
| 26 | Цвет искусственной кожи |  | сочетание двух цветов из списка: серый, белый, бежевый, голубой, синий, горчичный, оранжевый, фиолетовый ,салатовый |