|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.13.120-00000881  Набор диагностический офтальмологический/отологический | Набор изделий с питанием от батарей, который используется врачом для проведения офтальмологического и/или отоскопического клинического обследования пациента. Набор обычно помещается в специальный футляр, в его состав, как правило, входят офтальмоскоп и отоскоп, специальная сменная рукоятка со встроенными батареями, которые могут быть перезаряжаемыми, и запасные части (например, лампочки, ушные воронки). Это изделие многоразового использования, однако некоторые комплекты могут включать восполняемые расходные материалы и одноразовые изделия. | Шт. | Соответствие |
| Назначение: в области отоларингологии, для обследования - гортани, слухового прохода и носа. |  | Соответствие |
| Металлическая рукоять с рифленым покрытием |  | Наличие |
| Диаметр рукояти | мм | 28±0,1 |
| Возможность работы от аккумулятора |  | Наличие |
| Возможность работы от двух батарей тип С |  | Наличие |
| Напряжение питания | В | Не более 2,5 |
| Головка отоскопа из пластика |  | Наличие |
| Вакуумная лампа в головке отоскопа |  | Наличие |
| Изогнутый кронштейн осветителя горла с вакуумной лампой |  | Наличие |
| Многоразовая ушная воронка диаметром | мм | 2,5±0,1 |
| Многоразовая ушная воронка диаметром | мм | 3,5±0,1 |
| Многоразовая ушная воронка диаметром | мм | 4,5±0,1 |
| Назальная воронка из стали с винтовым раздвижным механизмом |  | Наличие |
| Ларингеальное зеркало №3 |  | Наличие |
| Ларингеальное зеркало №4 |  | Наличие |
| Пластиковый держатель шпателей |  | Наличие |
| Запасная лампа |  | Наличие |
| Пластиковый кейс для хранения набора с поролоновой вставкой |  | Наличие |
| Срок предоставления гарантии качества товара | мес | Не менее 12 |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие |