|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка физиотерапевтическаяОКПД 232.50.30.119 | Назначение:  |   | для оснащения кабинета физиотерапии в медицинских учреждениях |
| Длина кушетки | мм | > 1940 и < 1960 |
| Глубина кушетки | мм | ≥ 650 |
| Высота кушетки | мм | ≥ 535 и ≤ 550 |
| Состав кушетки |   | Каркас основания, ножки, сплошное ложе с регулируемым подголовником  |
| Материал каркаса и ножек |   | Ламинированная ДСП, кромка ПВХ или деревянный брус хвойных пород |
| Материал изготовления ложа и подголовника  |   | ДСП с наполнением из поролона и облицовкой винилискожей |
| Толщина поролона | мм | ≥ 20 |
| Толщина ДСП | мм | ≥ 16  |
| Ширина подголовника | мм | > 410 |
| Длина подголовника | мм | ≥ 650 |
|  Механизм регулировки угла наклона подголовника |   | 13-позиционный Multiflex |
| Номинальная нагрузка | кг | > 128 |
| Соединение ножек с несущей рамой посредством болтов  |   | Наличие |
| Масса | кг | ≤ 30 |