|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка физиотерапевтическая  ОКПД 2  32.50.30.119 | Назначение: |  | для оснащения кабинета физиотерапии в медицинских учреждениях |
| Длина кушетки | мм | > 1940 и < 1960 |
| Глубина кушетки | мм | ≥ 650 |
| Высота кушетки | мм | ≥ 535  и ≤ 550 |
| Состав кушетки |  | Каркас основания, ножки, сплошное ложе с регулируемым подголовником |
| Материал каркаса и ножек |  | Ламинированная ДСП, кромка ПВХ или деревянный брус хвойных пород |
| Материал изготовления ложа и подголовника |  | ДСП с наполнением из поролона и облицовкой винилискожей |
| Толщина поролона | мм | ≥ 20 |
| Толщина ДСП | мм | ≥ 16 |
| Ширина подголовника | мм | > 410 |
| Длина подголовника | мм | ≥ 650 |
| Механизм регулировки угла наклона подголовника |  | 13-позиционный Multiflex |
| Номинальная нагрузка | кг | > 128 |
| Соединение ножек с несущей рамой посредством болтов |  | Наличие |
| Масса | кг | ≤ 30 |