|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский | Назначение: |  | для организации рабочего места лаборанта, размещения оборудования и приборов, проведения химических и физических исследований |
| Конструкция |  | Жесткая модульная сборно-разборная |
| Материал изготовления комплектующих (панели), фасада ящика |  | металлический лист углеродистой стали |
| Толщина листа | мм | ≥ 0,8 |
| Покрытие металлических деталей соответствующее условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2, устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам |  | Наличие |
| Цельная столешница |  | Наличие |
| Материал изготовления столешницы |  | Нержавеющая сталь или постформинг |
| Номинальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу | кг | ≥ 100 |
| С левой стороны тумба с дверкой |  | Наличие |
| Ширина тумбы | мм | ≥ 450 и ≤ 500 |
| Горизонтальная ручка на двери |  | Наличие |
| Полка за дверью |  | Наличие |
| Накладными петли с доводчиком на дверях |  | Наличие |
| С правой стороны под столешницей выдвижной ящик |  | Наличие |
| Количество выдвижных ящиков | шт | ≥ 1 |
| Ящики на направляющих |  | Наличие |
| Горизонтальная ручка на ящике |  | Наличие |
| Номинальная равномерно распределенная нагрузка на дно ящика | кг | ≥ 5 |
| Номинальная равномерно распределенная нагрузка на полку | кг | ≥ 15 |
| Вертикальная царга с задней части стола |  | Наличие |
| Материал изготовления царги |  | Перфорированный лист |
| Регулируемые опоры |  | Наличие |
| Форма опор |  | Круглая |
| Ширина стола | мм | ≥ 1200 |
| Глубина стола | мм | ≥ 600 |
| Высота стола | мм | ≥ 900 |