|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Банкетка медицинская | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Ширина банкетки | мм | ≥ 1490 и ≤ 1510 |
| Глубина банкетки | мм | ≥ 445 и ≤ 500 |
| Высота банкетки со спинкой | мм | > 825 и < 835 |
| Высота до сиденья | мм | > 430 и < 450 |
| Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на банкетку | кг | > 125 |
| Метод изготовления каркаса |   | Разборный |
| Материал каркаса |   | Стальные трубы квадратного сечения |
| Сечение трубы (Д) | мм | ≥ 25 |
| Сечение трубы (Ш) | мм | ≥ 25 |
| Заглушки на конце ножек-опор |   | Наличие |
| Материал заглушек |   | Пластик |
| Материал покрытия несущей конструкции |   | Полимерно-порошковая краска |
| Состав сиденья |   | ДСП с поролоном |
| Толщина ДСП | мм | ≥ 16 |
| Толщина поролона | мм | ≥ 20 |
| Материал изготовления чехла  |   | Винилискожа |
| Стойкость к истиранию и дез. обработке |   | Наличие |
| Размеры спинки (Ш) | мм | ≥ 1500 |
| Размеры спинки (В) | мм | ≥ 180 |
| Количество мест | шт | ≥ 3 |
| Подлокотники |   | Отсутствие |