|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Банкетка медицинская | Назначение: |  | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Ширина банкетки | мм | ≥ 1490 и ≤ 1510 |
| Глубина банкетки | мм | ≥ 445 и ≤ 500 |
| Высота банкетки со спинкой | мм | > 825 и < 835 |
| Высота до сиденья | мм | > 430 и < 450 |
| Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на банкетку | кг | > 125 |
| Метод изготовления каркаса |  | Разборный |
| Материал каркаса |  | Стальные трубы квадратного сечения |
| Сечение трубы (Д) | мм | ≥ 25 |
| Сечение трубы (Ш) | мм | ≥ 25 |
| Заглушки на конце ножек-опор |  | Наличие |
| Материал заглушек |  | Пластик |
| Материал покрытия несущей конструкции |  | Полимерно-порошковая краска |
| Состав сиденья |  | ДСП с поролоном |
| Толщина ДСП | мм | ≥ 16 |
| Толщина поролона | мм | ≥ 20 |
| Материал изготовления чехла |  | Винилискожа |
| Стойкость к истиранию и дез. обработке |  | Наличие |
| Размеры спинки (Ш) | мм | ≥ 1500 |
| Размеры спинки (В) | мм | ≥ 180 |
| Количество мест | шт | ≥ 3 |
| Подлокотники |  | Отсутствие |