|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка медицинская смотровая | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Материал разборного каркаса изделия |   | Металлическая профильная труба |
| Длина трубы | мм | ≥ 40 |
| Ширина трубы | мм | ≥ 20  |
| Толщина трубы | мм |  ≥1,5 |
| Материал покрытия каркаса |   | Полимерно-порошковая краска |
| Материал изготовления ножек |   | Круглая труба |
| Диаметр трубы | мм | > 35 |
| Пластиковые заглушки, не оставляющие следов на поверхности |   | Наличие |
| Количество секций кушетки | шт | ≥ 2 |
| Состав кушетки |   | Подголовник и ложе |
| Материал изготовления ложа и подголовника |   | ДСП с наполнением из поролона |
| Толщина поролона | мм | ≥ 40 |
| Обивка ложа и подголовника  |   | Стойкая к истираниям и дезинфекционной обработке винилискожа |
| Длина кушетки | мм | ≥ 1950 |
| Ширина кушетки | мм | ≥ 660 |
| Высота кушетки | мм | ≥ 550 |
| Длина подголовника | мм | ≥ 420 |
| Ширина подголовника | мм | ≥ 660 |
| Допустимая распределенная нагрузка | кг | > 160 |