|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка медицинская смотровая | Назначение: |  | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Материал разборного каркаса изделия |  | Металлическая профильная труба |
| Длина трубы | мм | ≥ 40 |
| Ширина трубы | мм | ≥ 20 |
| Толщина трубы | мм | ≥1,5 |
| Материал покрытия каркаса |  | Полимерно-порошковая краска |
| Материал изготовления ножек |  | Круглая труба |
| Диаметр трубы | мм | > 35 |
| Пластиковые заглушки, не оставляющие следов на поверхности |  | Наличие |
| Количество секций кушетки | шт | ≥ 2 |
| Состав кушетки |  | Подголовник и ложе |
| Материал изготовления ложа и подголовника |  | ДСП с наполнением из поролона |
| Толщина поролона | мм | ≥ 40 |
| Обивка ложа и подголовника |  | Стойкая к истираниям и дезинфекционной обработке винилискожа |
| Длина кушетки | мм | ≥ 1950 |
| Ширина кушетки | мм | ≥ 660 |
| Высота кушетки | мм | ≥ 550 |
| Длина подголовника | мм | ≥ 420 |
| Ширина подголовника | мм | ≥ 660 |
| Допустимая распределенная нагрузка | кг | > 160 |