|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мебель кухонная | 1 | Состоит из двух тумб, двух навесных шкафов |  | Соответствие |
| 2 | Ширина тумбы №1 | мм | ≥ 800 |
| 3 | Глубина тумбы №1 | мм | ≥ 600 |
| 4 | Высота тумбы №1 | мм | ≥ 850 |
| 5 | Тумба №1 состоит из столешниц, основания, двух боковин, двух дверей |  | Соответствие |
| 6 | Материал изготовления столешницы тумбы №1 |  | ДСП с пластиковым покрытием |
| 7 | Толщина столешницы тумбы №1 | мм | ≥ 26 |
| 8 | Материал изготовления каркаса тумбы №1 |  | ЛДСП |
| 9 | Толщина ЛДСП тумбы №1 | мм | ≥ 16 |
| 10 | Цвет каркаса тумбы №1 |  | Дуб серый или серый |
| 11 | Материал изготовления двери тумбы №1 |  | МДФ с пленкой ПВХ |
| 12 | Толщина МДФ тумбы №1 | мм | ≥ 16 |
| 13 | Материал торцевых поверхностей каркаса тумбы №1 |  | Кромка ПВХ |
| 14 | Толщина материала торцевых поверхностей каркаса тумбы №1 | мм | ≥ 0,4 |
| 15 | В столешницу тумбы №1 встраивается врезная мойка |  | Наличие |
| 16 | Количество дверей тумбы №1 | шт | ≥ 2 |
| 17 | Крепление дверей тумбы №1 |  | Мебельные петли |
| 18 | Тип петель тумбы №1 |  | Накладные четырехшарнирные с доводчиком |
| 19 | Количество мебельных петель тумбы №1 | шт | ≥ 2 |
| 20 | Угол открывания мебельных петель тумбы №1 | градусов | ≥ 105 |
| 21 | Количество ручек тумбы №1 | шт | ≥ 2 |
| 22 | Ручка металлическая тумбы №1 |  | Наличие |
| 23 | Форма ручки тумбы №1 |  | Рейлинг |
| 24 | Межосевое расстояние тумбы №1 | мм | ≥ 128 |
| 25 | Ширина тумбы №2 | мм | ≥ 800 |
| 26 | Глубина тумбы №2 | мм | ≥ 600 |
| 27 | Высота тумбы №2 | мм | ≥ 850 |
| 28 | Тумба №2 состоит из столешницы, основания, задней стенки, двух боковин и трех ящиков |  | Соответствие |
| 29 | Материал изготовления столешницы тумбы №2 |  | ДСП с пластиковым покрытием |
| 30 | Толщина столешницы тумбы №2 | мм | ≥ 26 |
| 31 | Материал изготовления остальных элементов тумбы №2 |  | ЛДСП |
| 32 | Толщина ЛДСП тумбы №2 | мм | ≥ 16 |
| 33 | Материал торцевых поверхностей тумбы №2 |  | Кромка ПВХ |
| 34 | Толщина материала торцевых поверхностей тумбы №2 | мм | ≥ 0,4 |
| 35 | Под столешницей тумбы №2 выдвижные ящики на телескопических направляющих с доводчиками |  | Соответствие |
| 36 | Количество выдвижных ящиков тумбы №2 | шт | ≥ 3 |
| 37 | Материал изготовления фасада ящиков тумбы №2 |  | МДФ с пленкой ПВХ |
| 38 | Толщина материала изготовления фасада ящиков тумбы №2 | мм | ≥ 16 |
| 39 | Цвет фасада ящиков тумбы №2 |  | Белый или серый |
| 40 | Дно выдвижных ящиков тумбы №2 устанавливается в паз |  | Соответствие |
| 41 | Ручки тумбы №2 металлические |  | Наличие |
| 42 | Форма ручек тумбы №2 |  | Рейлинг |
| 43 | Межосевое расстояние тумбы №2 | мм | ≥ 128 |
| 44 | Ширина тумбы №3 и 4 | мм | ≥ 800 |
| 45 | Глубина тумбы №3 и 4 | мм | ≥ 600 |
| 46 | Высота тумбы №3 и 4 | мм | ≥ 850 |
| 47 | Тумбы №3 и 4 состоят из столешниц, основания, двух боковин, двух дверей |  | Соответствие |
| 48 | Материал изготовления столешницы тумб №3 и 4 |  | ДСП с пластиковым покрытием |
| 49 | Толщина столешницы тумб №3 и 4 | мм | ≥ 26 |
| 50 | Материал изготовления каркаса тумб №3 и 4 |  | ЛДСП |
| 51 | Толщина ЛДСП тумб №3 и 4 | мм | ≥ 16 |
| 52 | Цвет каркаса тумб №3 и 4 |  | Дуб серый или серый |
| 53 | Материал изготовления двери тумб №3 и 4 |  | МДФ с пленкой ПВХ |
| 54 | Толщина МДФ тумб №3 и 4 | мм | ≥ 16 |
| 55 | Материал торцевых поверхностей каркаса тумб №3 и 4 |  | Кромка ПВХ |
| 56 | Толщина материала торцевых поверхностей каркаса тумб №3 и 4 | мм | ≥ 0,4 |
| 57 | Внутренняя полка тумб №3 и 4 |  | Наличие |
| 58 | Крепление полки тумб №3 и 4 |  | Металлические полкодержатели |
| 59 | Количество дверей тумб №3 и 4 | шт | ≥ 2 |
| 60 | Крепление дверей тумб №3 и 4 |  | Мебельные петли |
| 61 | Тип петель тумб №3 и 4 |  | Накладные четырехшарнирные с доводчиком |
| 62 | Количество мебельных петель тумб №3 и 4 | шт | ≥ 2 |
| 63 | Угол открывания мебельных петель тумб №3 и 4 | градусов | ≥ 105 |
| 64 | Количество ручек тумб №3 и 4 | шт | ≥ 2 |
| 65 | Ручка тумб №3 и 4 металлическая |  | Наличие |
| 66 | Форма ручки тумб №3 и 4 |  | Рейлинг |
| 67 | Межосевое расстояние тумб №3 и 4 | мм | ≥ 128 |
| 68 | Навесные шкафы наличие |  | Соответствие |
| 69 | Шкафы разные |  | Соответствие |
| 70 | Ширина шкафа №1 | мм | ≥ 800 |
| 71 | Глубина шкафа №1 | мм | ≥ 300 |
| 72 | Высота шкафа №1 | мм | ≥ 600 |
| 73 | Материал изготовления топа, основания и боковин шкафа №1 |  | ЛДСП |
| 74 | Толщина ЛДСП шкафа №1 | мм | ≥ 16 |
| 75 | Материал изготовления двери шкафа №1 |  | МДФ с плнкой ПВХ |
| 76 | Толщина МДФ шкафа №1 | мм | ≥ 16 |
| 77 | Крепление дверей шкафа №1 |  | Мебельные петли |
| 78 | Тип петель шкафа №1 |  | Накладные четырехшарнирные с доводчиком |
| 79 | Количество мебельных петель шкафа №1 | шт | ≥ 2 |
| 80 | Угол открывания мебельных петель шкафа №1 | градусов | ≥ 105 |
| 81 | Количество ручек шкафа №1 | шт | ≥ 2 |
| 82 | Ручка шкафа №1 металлическая |  | Наличие |
| 83 | Форма ручки шкафа №1 |  | Рейлинг |
| 84 | Межосевое расстояние шкафа №1 | мм | ≥ 128 |
| 85 | Сушилка для посуды шкафа №1 |  | Наличие |
| 86 | Сушилка двойная металлическая шкафа №1 |  | Соответствие |
| 87 | Ширина шкафа №2,3,4 | мм | ≥ 800 |
| 88 | Глубина шкафа №2,3,4 | мм | ≥ 300 |
| 89 | Высота шкафа №2,3,4 | мм | ≥ 600 |
| 90 | Материал изготовления топа, основания и боковин шкафа №2,3,4 |  | ЛДСП |
| 91 | Толщина ЛДСП шкафа №2,3,4 | мм | ≥ 16 |
| 92 | Материал изготовления двери шкафа №2,3,4 |  | МДФ с плнкой ПВХ |
| 93 | Толщина МДФ шкафа №2,3,4 | мм | ≥ 16 |
| 94 | Крепление дверей шкафа №2,3,4 |  | Мебельные петли |
| 95 | Тип петель шкафа №2,3,4 |  | Накладные четырехшарнирные с доводчиком |
| 96 | Количество мебельных петель шкафа №2,3,4 | шт | ≥ 2 |
| 97 | Угол открывания мебельных петель шкафа №2,3,4 | градусов | ≥ 105 |
| 98 | Количество ручек шкафа №2,3,4 | шт | ≥ 2 |
| 99 | Ручка металлическая шкафа №2,3,4 |  | Наличие |
| 100 | Форма ручки шкафа №2,3,4 |  | Рейлинг |
| 101 | Межосевое расстояние шкафа №2,3,4 | мм | ≥ 128 |
| 102 | Полка внутренняя шкафа №2,3,4 |  | Наличие |
| 103 | Крепление полок шкафа №2,3,4 |  | Металлические полкодержатели |
| 104 | Цвет всех столешниц |  | Бетон или белый |
| 105 | Цвет всех дверей |  | Белый или бежевый |
| 106 | Цвет всех ЛДСП |  | Дуб серый или серый |
| 107 | Фурнитура для крепления к стене |  | Наличие |