|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стул-кресло медицинское | Назначение:  |   | для оборудования кабинетов врачей, ординаторских, на постах медицинских сестер |
| Габаритные размеры стула (Ш) | мм | ≥ 550 |
| Габаритные размеры стула (Г) | мм | ≥ 550 |
| Максимальная высота стула | мм | > 1000 |
| Минимальная высота стула | мм | ≥ 890 |
| Механизм регулировки высоты |   | Газ-лифт |
| Опора кресла |   | пятилучевая конструкция |
| Опоры на колесах |   | Наличие |
| Количество колес  | шт | ≥ 5 |
| Диаметр колес | мм | ≥ 50 |
| Сиденье, спинка и подлокотники обитые поролоном и обтянутые экокожей |   | Наличие |
| Размер сиденья кресла (Г) | мм | > 370 |
| Размер сиденья кресла (Ш) | мм | > 380 |
| Толщина сиденья | мм | > 45 |
| Размер спинки кресла (В) | мм | ≥ 360 |
| Размер спинки кресла (Ш) | мм | ≥ 360 |
| Подлокотники |   | Наличие |
| Количество подлокотников | шт | ≥ 2 |
| Высота подлокотников (от верха сиденья до верха подлокотника)  | мм | ≥ 150 |
| Расстояние между подлокотниками | мм | ≤ 475 |
| Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении |   | Наличие |