|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стул медицинский  | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Сборно-разборная конструкция стула |   | Наличие |
| Материал каркаса |   | Стальной профиль круглого сечения |
| Диаметр профиля | мм | ≥ 25 |
| Толщина профиля  | мм | ≥ 1,2 |
| Сиденье состоящее из пенополиуретана обтянутого винилискожей |   | Наличие |
| Толщина пенополиуретана сиденья | мм | ≥ 40 |
| Механизм регулировки высоты сиденья  |   | Пневмопружина |
| Спинка состоящая из пенополиуретана обтянутого винилискожей |   | Наличие |
| Толщина пенополиуретана спинки | мм | ≥ 20 |
| Форма основания стула |   | Пятиопорное с отверстием для механизма регулировки высоты |
| Материал основания стула |   | Хромированная сталь |
| Толщина стали | мм | ≥ 1,2 |
| Диаметр отверстия | мм | ≥ 50 |
| Высота основания | мм | > 85 |
| Устойчивость всех деталей к дезинфицирующим и моющим средствам |   | Наличие |
| Колеса на основании |   | Наличие |
| Количество колес | шт | ≥ 5 |
| Диаметр колес | мм | ≥ 50 |
| Диаметр основания стула | мм | ≥ 455и ≤ 550 |
| Диаметр сиденья стула | мм | ≥ 320и ≤ 380 |
| Высота сиденья (минимальная) | мм | > 460 и < 480 |
| Высота сиденья (максимальная) | мм | > 590 и < 620 |