|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | Стол для переговоров | 1 | Вид товара |   | Стол для переговоров |
| 2 | Тип каркаса |   | Металлический |
| 3 | Вид материала столешницы |   | ЛДСП |
| 4 | Высота |   | ≥ 750 и < 800 |
| 5 | Глубина |   | ≥ 600 и < 700 |
| 6 | Ширина |   | ≥ 1580 |
| 7 | Комплектация стола |   | столешница, металлокаркас |
| 8 | Материал изготовления столешницы  |   | ЛДСП |
| 9 | Толщина ЛДСП  | мм | > 20 и < 25 |
| 10 | Материал торцевых поверхностей  |   | Кромка ПВХ |
| 11 | Толщина кромки ПВХ  | мм | ≥ 2 |
| 12 | Ширина каркаса | мм | ≥ 1570 |
| 13 | Глубина каркаса | мм | ≥665 |
| 14 | Высота каркаса | мм | ≥ 728 |
| 15 | Каркас из профильной трубы, траверсы и листа |   | Соответствие |
| 16 | Длина трубы прямоугольно сечения | мм | ≥ 50 |
| 17 | Ширина трубы прямоугольно сечения | мм | ≥ 25 |
| 18 | Толщина трубы прямоугольно сечения | мм | ≥ 1.5 |
| 19 | Длина траверсы трубы | мм | ≥ 40 |
| 20 | Ширина траверсы трубы | мм | ≥ 25 |
| 21 | Толщина траверсы трубы | мм | ≥ 1.5 |
| 22 | Толщина листа | мм | ≥ 2 |
| 23 | Каркас из цельносварных опор с кронштейнами для крепления траверс, связывающих опоры каркаса |   | Соответствие |
| 24 | Каркас изготовлен при помощи технологии лазерной резки |   | Соответствие |
| 25 | Эффект «парящей» столешницы |   | Наличие |
| 26 | Эффект парения за счет разницы уровней опор относительно траверс |   | Соответствие |
| 27 | Материал изготовления опор |   | Металлическая труба |
| 28 | Длина трубы | мм | ≥ 50 |
| 29 | Ширина трубы | мм | ≥ 25 |
| 30 | Толщина трубы | мм | ≥ 1.5 |
| 31 | Опоры изготовлены методом сварки в форме буквы «П» |   | Соответствие |
| 32 | Верх опоры из цельной трубы |   | Соответствие |
| 33 | В местах сгиба трубы технология замкового соединения |   | Соответствие |
| 34 | В верхней части опоры два кронштейна |   | Наличие |
| 35 | Материал изготовления кронштейна |   | Горячекатанный лист |
| 36 | Толщина листа  | мм | ≥ 3 |
| 37 | В кронштейнах отверстия для крепления траверс |   | Наличие |
| 38 | Материал изготовления траверс  |   | Профильная холоднокатанная труба |
| 39 | Длина трубы траверс  | мм | ≥ 40 |
| 40 | Ширина трубы траверс  | мм | ≥ 25 |
| 41 | Толщина трубы траверс  | мм | ≥ 1.5 |
| 42 | Количество траверс | шт | ≥ 2 |
| 43 | Тип и материал опор |   | Пластиковые регулируемые |
| 44 | Покрытие |   | Порошковая краска |
| 45 | Цвет покрытия |   | Белый или серый |
| 46 | Цвет ЛДСП |   | Холодный серый |