|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Шкаф-стеллаж медицинскийОКПД 232.50.30.119 | Назначение: |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Ширина стеллажа | мм | ≥ 1000и ≤ 1010 |
| Глубина стеллажа | мм | > 395 и < 405 |
| Высота стеллажа | мм | ≥ 1850 |
| Количество полок  | шт | ≥ 4 |
| Тип соединения полок |   | Болтовое |
| Ребра жесткости на полке |   | Наличие |
| Материал полки  |   | Сталь |
| Эксплуатационная нагрузка на полку  | кг | > 95 и < 180 |
| Толщина стали полок | мм | ≥ 0,6 |
| Стойка  |   | Наличие |
| Количество стоек | шт | ≥ 4 |
| Материал стойки |   | Сталь холоднокатаная конструкционная |
| Толщина стали стойки | мм | > 1,1 |
| Высота стойки | мм | ≥ 1850 |
| Форма стойки |   | Угловой профиль сложного сечения с дополнительными ребрами жесткости |
| Сечение стойки (Ширина) | мм | > 25 |
| Сечение стойки (Глубина) | мм | > 25 |
| Подпятник пластиковый | шт | ≥ 4 |
| Металлический Г-усилитель стойки | шт | ≥ 16 |
| Порошковое покрытие внутренних и внешних поверхностей стеллажа |   | Наличие |
| Максимальная нагрузка на стеллаж | кг | > 380 |