|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Стеллаж складской металлический | 1 | Длина секции стеллажа | мм | ≥ 1000 и < 1200 |
| 2 | Глубина секции стеллажа | мм | ≥ 500 и < 600 |
| 3 | Высота стеллажа | мм | ≥ 2000 и < 2200 |
| 4 | Материал изготовления полок |   | Металлический лист |
| 5 | Толщина | мм | ≥ 0,8 и ≤ 1,2 |
| 6 | Материал изготовления стоек |   | Угловой металлический профиль |
| 7 | Длина сечения профиля | мм | ≥ 30 |
| 8 | Глубина сечения профиля | мм | ≥ 30 |
| 9 | Шаг регулирования высоты полок | мм | ≥25 |
| 10 | Высота бокового ребра | мм | ≥ 33 |
| 11 | Количество стоек | шт | ≥ 4 |
| 12 | Количество полок | шт | ≥ 5 |
| 13 | Распределенная нагрузка на полку | кг | ≥ 100 |
| 14 | Крепление полок через Г-образные усилители |   | Соответствие |