|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Банкетка медицинская | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Ширина банкетки | мм | ≥ 1500 и ≤ 1510 |
| Глубина банкетки | мм | ≥ 390 и ≤ 410 |
| Высота банкетки от пола до сидения | мм | > 430 и < 450 |
| Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на банкетку | кг | > 120 |
| Материал изготовления каркаса  |   | профильная труба |
| Сечение трубы (Д) | мм | ≥ 25 |
| Сечение трубы (Ш) | мм | ≥ 25 |
| Толщина профильной трубы | мм | ≥ 1,2 |
| Заглушки на ножках- опорах |   | Наличие |
| Материал заглушек |   |  пластиковые, не оставляющие следов на поверхности |
| Покрытие несущей конструкции |   |  полимерно-порошковое |
| Материал основания сиденья |   | ДСП |
| Наполнение сиденья |   | поролон |
| Толщина поролона | мм | ≥ 20 |
| Материал чехла |   | Винилискожа |
| Плотность чехла | г/м2 | ≥ 525 |
| Технология обшивки округлых частей |   | бесшовная |
| Масса банкетки | кг | < 20  |