|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.13.190-00007835Стетоскоп | Механическое слуховое устройство, разработанное для слушания звуков сердца, легких и/или желудочно-кишечного тракта. Как правило, состоит из мембраны на акустической головке, присоединенной с помощью Y-образной разветвленной трубки к оголовью с ушными оливами, помещаемыми в уши пользователей. механические стетоскопы, как правило, выпускаются в двух вариантах: 1) стетоскоп общего назначения, используемый в клинической практике/в больничных палатах; или 2) усиленный стетоскоп, используемый кардиологами |  | Соответствие КТРУ |
| Головка двухсторонняя |  | Да |
| Длина трубки | мм | > 550 и ≤ 600 |
| Область применения |  | Терапия |
| Тип стетоскопа |  | Неавтоматизированный |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие  |
| Руководство по эксплуатации |  | Наличие |